**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**新增高压柜除湿器项目**

**询价文件**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**2024年**

**第一章**

**询价公告**

**一、询价条件**

因工作需要，现需开展江西省寻全高速公路有限责任公司新增高压柜除湿器项目询价，资金来源为自有资金，该项目已具备实施条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：江西省寻全高速公路有限责任公司新增高压柜除湿器项目。询价人为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。合同签订方为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。

**二、询价内容及标准**

项目概况：隧道高压柜多数处于山区，环境潮湿设备受潮绝缘降低，极易发短路及放电故障，11处共32台加热除湿器采购安装，质保二年。

询价内容及要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压除湿器 | （参数附后） | 台 | 32 | （位置统计表附后） |
| 2 | 空开 | 漏电保护2P16A | 个 | 32 | 　 |
| 4P40A | 个 | 8 | 　 |
| 4P63A | 个 | 7 | 　 |
| 3 | 时控开关 | 220V KG316T | 个 | 11 | 　 |
| 4 | 交流接触器 | 220V CJX2s-40A | 个 | 8 | 　 |
| 220V CJX2s-65A | 个 | 7 | 　 |
| 5 | 电箱 | 镀锌400\*500\*200 | 个 | 11 | 共11个点，室内 |
| 6 | 电缆 | RVV纯铜4\*6mm² | 米 | 60 | 　 |
| RVV纯铜2\*1.5mm² | 米 | 160 | 　 |
| 7 | 安装费 | 　 | 项 | 32 | 11处32台高压柜，运输、切割、安装、密封、调试、安全 |

2、项目地点 寻全高速 。

3、项目工期：合同签订之日起 30 天内完成施工，如未完成，**逾期违约金：每天支付合同金额的0.2 ‰。**

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**1、控制价上限：56233元，**报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

**2、要求：**本项目所有物品需有3C认证，产品合格证，符合国家标准等

本报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、设备迁移调试、咨询、交通、安全、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币壹仟元整(￥1000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价人核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同或存在其他损害询价人利益的情况，询价单位有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

若报价人在报价文件的递交截止时间后要求撤回报价文件、拒绝二次报价或出现第二轮报价高于第一轮报价的情况，询价人有权拒绝退还报价人的询价保证金。

**五、履约担保**

1、在询价人发出成交通知书后后14天内成交人应向询价人提交履约担保并签订合同，履约保证金的金额：签约合同价的10%。

2、履约担保的形式：保函（银行保函、财务公司保函、保险公司保函、第三方担保公司保函）或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经合同签订人认可；

若采用保险公司保函或第三方担保公司保函，应经合同签订人认可；

若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3、在项目实施完成合同工作内容并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

4、履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式。

**六、费用的支付**

1、实际支付按验收合格的实际工程量进行结算支付，付款前提供增值税普通发票。

2、第1期支付：采购施工完成并经业主验收合格后15天内，支付已完工程总价97％的合同款。

3、第2期支付：质保期二年（自验收合格之日起算），期满并经业主复查无质量缺陷后15天内支付已完工程剩余合同款。

**七、报价方资格要求**

1、资格要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照（具有本次采购施工经营范围）。

2、各报价方之间不得存在以下情形：单位负责人为同一人；相互持股、控股、人员交叉任职、管理关系；一经查实则取消本次报价资格。

3、报价方未被列入赣州交通控股集团有限公司黑名单。

**八、报价文件组成**

请贵单位派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动：

身份证明包括：1、身份证原件，2、法人代表参加的持法人代表证书原件、单位负责人参加的持证明文件原件、授权代理人参加的可以为报价文件中授权书的复印件。

报价文件包括：

1、法人代表（持法人代表证书复印件）、单位负责人（持证明文件复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；

2、经办人身份证复印件

3、报价函(含报价清单)

4、信誉承诺表

5、单位营业执照（事业单位法人证书）复印件

6、询价文件要求的其它文件。

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式三份，一正两副）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**九、公告媒介、询价文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在江西省赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）和江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在江西省赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件，本项目询价如有补遗，将于报价文件递交截止时间前24小时在江西省赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）发布，报价人应随时关注该网站，及时下载，询价人不再另行通知。

**十、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字，未按要求密封的报价文件，采购方将予以拒收。

**十一、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2024年11月13日下午15：00，递交地址赣州市安远县迎宾大道安远北收费站左侧寻全高速公路有限责任公司一楼会议室。采购方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十二、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等，结束后报价人及询价小组签字确认。

**十三、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）和赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十四、联系方式**

询价人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

询价人地址：江西省寻全高速安远北收费站出口左侧（江西省寻全高速公路有限责任公司）

联系人：张先生 电 话：0797-3735595

**十五、监督部门及联系方式**

监督部门：江西省寻全高速公路有限责任公司 党群人事部

地 址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站出口左侧

电 话: 0797-3735104

邮政：342100

江西省寻全高速公路有限责任公司

2024年11月7日

|  |
| --- |
| **高压除湿器技术参数要求** |
|  |
| 紧凑型设计匹配现有高压柜 |  |
| 高效率散热 |  |
| 智能温度控制器  |  |
| 加热元件 | 热敏阻 |  |
| 温度保护 | 风扇故障时过热保护自动复位 |  |
| 工作温度环境 |  -45℃ 至+70℃ |  |
| 防护等级 | IP20/ll( 双绝缘 ) |  |
| 工作电压 | 210-245V AC, 50/60HZ |  |
| 功率 | 1200W |  |
| 最大电流 | 最大电流：13A |  |
| 温度设定范围 | 0-60度 |  |
| 耐压测试 | 1500V/min/50HZ或60HZ基本为弦波的耐压测试.无击穿飞狐 |  |
| 安装方式 | 导轨35mm卡槽弹簧灵活 |  |

|  |
| --- |
| 变电所和箱变高压柜安装除湿器统计 |
| **序号** | **地点** | AH1柜 | 带漏电空开2P16A | AH2柜 | 带漏电空开2P16A | AH3柜 | 带漏电空开2P16A | 空开(个） 4P63A | 空开（个）4P40A | 220V时控开关KG316T | 220V交流接触器CJX2s-65（个） | 220V交流接触器CJX2s-40A（个） | 电箱（个）400\*500cm | 国标RVV纯铜电缆 | 国标RVV纯铜电缆 |
| 4\*6平方（米） | 2\*1.5平方（米） |
| 1 | 珊贝3号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 2 | 珊贝2号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 3 | 珊贝1号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | 寻乌北 | 1 | 1 | 　 | 　 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 10 | 10 |
| 5 | 下庄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 6 | 古田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 7 | 佛地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 8 | 桂云山1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 9 | 松虎坑1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 10 | 松虎坑2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | 松虎坑3西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 　 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 小计 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 60 | 160 |

**第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、业绩、检定证书、拟委任项目负责人等资格条件符合报价文件规定；

7、资质等级符合报价文件规定；

8、信誉符合报价文件规定；

9、其他资料符合询价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

**第三章 报价文件格式**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 系 的法定代表人/单位负责人，现委托 为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改

 报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

 年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《江西省寻全高速公路有限责任公司新增高压柜除湿器项目询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 高压除湿器 | （参数附后） | 台 | 32 |  |  | （位置统计表附后） |
| 2 | 空开 | 漏电保护2P16A | 个 | 32 |  |  | 　 |
| 4P40A | 个 | 8 |  |  | 　 |
| 4P63A | 个 | 7 |  |  | 　 |
| 3 | 时控开关 | 220V KG316T | 个 | 11 |  |  | 　 |
| 4 | 交流接触器 | 220V CJX2s-40A | 个 | 8 |  |  | 　 |
| 220V CJX2s-65A | 个 | 7 |  |  | 　 |
| 5 | 电箱 | 镀锌400\*500\*200 | 个 | 11 |  |  | 共11个点，室内 |
| 6 | 电缆 | RVV纯铜4\*6mm² | 米 | 60 |  |  | 　 |
| RVV纯铜2\*1.5mm² | 米 | 160 |  |  | 　 |
| 7 | 安装费 | 　 | 项 | 32 |  |  | 11处32台高压柜，运输、切割、安装、密封、调试、安全 |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

### 注：本报价包含实施和完成项目所需的包含人工费、设备及燃油费、运费、税金、利润等所有内容，住宿、通行费自理，询价人不再另行支付其他费用。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 5 | 报价人是否存在弄虚作假的行为 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

### 3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门,作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：1、营业执照等提供复印件，并加盖公章；

2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。