### **江西联兴公路工程有限公司 宁兴高速公路安全风险隐患治理工程隆声带施工**

**询价文件**

**江西联兴公路工程有限公司**

**二O二三年九月**

1. **询价公告**

**江西联兴公路工程有限公司**

**宁兴高速公路安全风险隐患治理工程隆声带施工询价公告**

**一、询价条件**

因工作需要，需对宁兴高速公路安全风险隐患治理工程隆声带施工，项目资金来源为自有资金，该项目已具备施工条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：宁兴高速公路安全风险隐患治理工程隆声带施工。合同签订人为: 江西联兴公路工程有限公司。

**二、询价内容及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **预估数量** | **备注** |
| 1 | 隆声带施工 | m² | 40239 | 含人工、材料、机械、税等 |

施工地点:宁兴高速沿线施工点。

施工工期：签订合同之日起90天内完成施工。如未完成，**逾期违约金：1000元/天。**

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**控制价上限：169万元。**报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价人拒绝。

本报价包含实施和完成项目所需的人工、材料、运输、安装、保险、小型机械设备、机具、缺陷修复、零星材料、安全设施、安全维护、车辆过路费、管理费、利润、税金等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

**技术要求**

1. 全线除桥梁、隧道外，其余路段在路侧边缘线外设置隆声带。

2、隆声带深度为 1cm ，宽度 20cm ，长度为 40cm ，间距为 20cm ，隆声带距车道边缘线净距为 40cm 。

3、隆声带采用铣刨式施工方法，须使用专业施工机械合金旋转刀捅 , 在路面铣刨 ( 或开槽 ) 而成，隆声带凹槽内须涂抹乳化沥青进行防水处理。

4、其他事宜施工时须满足 DB36/T 681-2012 《高速公路沥青路面铣刨式路肩震鸣带设计施工技术规程》的相关要求。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币叁万叁仟捌佰元整(¥：33800元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价人，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：由询价人核验并收取评审后确定的前三名候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还。中选单位的询价保证金在合同签订后转为履约保证金，履约合格后询价单位在10个工作日内予以无息退还，如中选人无正当理由放弃中选资格或存在其他违规行为，询价方有权没收其询价保证金。未中选候选人保证金于询价单位签订合同后10个工作日内予以无息退还。

**五、费用的支付**

1、实际支付按验收合格的实际工程量进行结算支付。

2、第1期支付：工程完工并经询价人验收合格后30天内，凭验收签证资料办理结算，须提供符合要求的增值税专用发票进行结算，支付已完工程总价97％的合同款。

3、第2期支付：质保期壹年，期满并经询价人复查无质量缺陷后15天内支付已完工程剩余合同款。

**六、报价人资格要求**

1、资质要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证，具备公路工程相关经营范围。

2、业绩要求：承揽不少于2个高速公路养护施工案列，提供中标通知书或施工合同扫描件。

3、与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价文件均无效。

**七、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证原件或电子身份证及报价文件，参加本次活动，报价文件包括：

（1）法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）报价函；

（4）信誉承诺表；

（5）单位营业执照复印件；

（6）安全生产许可证复印件；  
（7）业绩证明材料。

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册，不得活页。询价文件一式叁份（其中正本一份，副本两份），并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**八、公告媒介、询价文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件。

**九、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

**十、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2023年 月 日10：00，递交地址：赣州市赣县区南塘高速收费站旁江西联兴公路工程有限公司赣县养护所二楼会议室。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十一、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等。

**十二、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十三、联系方式**

询价方名称：江西联兴公路工程有限公司

询价方地址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧

联系人：毛先生

电 话：19107088211

**十四、监督部门及联系方式**

监督部门：江西联兴公路工程有限公司党群部

地 址：赣州市赣县区南塘收费站出口左侧（江西联兴公路工程有限公司）

电 话：0797-4430320

邮政编码：341000

上级监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地    址：赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧

电    话：0797-8289879、0797-8282685

江西联兴公路工程有限公司

2023年 9月1日

**第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的一次报价最低价法。

询价人根据询价项目的需求组成询价小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人），对报价文件进行评审。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、按询价文件时限、密封要求递交了询价保证金；

2、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

3、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

4、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

5、权利义务符合询价文件规定；

6、具备有效的营业执照及安全生产许可证，经营范围等等资质条件符合询价文件规定；

7、业绩符合询价文件规定；

8、信誉符合询价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采用经评审的一次报价最低价法。

（一）询价小组对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行初步评审，未做出实质性响应的不得进入报价评审程序。递交报价文件或对询价文件做出实质性响应的单位少于3家时，应终止询价，重新组织询价。

（二）询价方现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，询价小组按一轮报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，询价(谈判)小组将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

询价小组按照报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

**第三章**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加询价行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西联兴公路工程有限公司**

经研究，我方同意《江西联兴公路工程有限公司宁兴高速公路安全风险隐患治理工程隆声带施工询价公告》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

宁兴高速公路安全风险隐患治理工程隆声带施工工程量清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **预估数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **税率（%）** | **备注** |
| 1 | 隆声带施工 | m² | 40239 |  |  |  | 含人工、材料、机械、税等 |
|  | 合计（元） | | | |  | | 以实际验收数量为准 |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

**注：1、本报价包含实施和完成项目所需的人工、材料、施工所需机械设备、保险、小型机械设备、机具、缺陷修复、零星材料、安全设施、安全维护、车辆过路费、管理费、利润、税金等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。3、本工程量清单中所列工程量数量是估算的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际验收的工程量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。**

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、安全生产许可证、业绩证明材料及询价文件要求的其他文件等

注：1、营业执照、安全生产许可证提供复印件，并加盖公章；2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。