赣州赣康高速公路有限责任公司

自动发卡机安装项目

询

价

文

件

**赣州赣康高速公路有限责任公司**

**二O二三年九月**

**赣州赣康高速公路有限责任公司自动发卡机安装项目**

**询价公告**

**一、询价条件**

赣州赣康高速公路有限责任公司自动发卡机安装项目,资金来源为自有资金，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。

项目名称：赣康高速自动发卡机安装项目；采购方：赣州赣康高速公路有限责任公司；合同签订方:赣州赣康高速公路有限责任公司。

**二、询价内容及要求**

采购内容：赣康高速将对赣州东和赣州南入口安装两台自动发卡机。

完成时间：本项目总工期为45日历天，**逾期违约金：1000元/天**。

**三、本次询价的控制价上限及要求**

控制价上限：45万元。报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被采购方拒绝。

本报价包含实施和完成项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、咨询、交通、高速公路通行、安全、交通维护、材料检测、评价报告、管理、保险、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币捌仟圆整(￥8000元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价单位，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价单位核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同或存在其他损害询价人利益的情况，询价单位有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

**五、履约担保**

1、在公示结束后14天内成交人应向合同签订人提交履约担保并签订合同，履约担保金额为10%签约合同价。

2、履约担保的形式：保函或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经合同签订人认可；

若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3、在项目实施完成合同工作内容并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

4、履约担保采用公路工程标准施工招标文件（2018版本）履约担保的格式

**六、费用支付**

1、第1期支付：设备安装完后试运行30天期满并经验收合格后支付已完工程97%的工程款；

2、第2期支付：质保期贰年，期满并经询价方验收合格后30天内支付剩余3%的工程款。

**七、报价人资格要求**

1、资质要求：

1.1、具备独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证，具有公路交通工程专业承包公路机电工程分项一级资质。

1.2、报价人拟委任的项目负责人应提供报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人近三个月内的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）。

1.3 与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价文件均无效。

2、业绩要求：

近三年内（合同签订时间为2020年8月1日至2023年8月1日）至少完成高速公路机电工程，施工合同金额不少于40万元的标段不少于1个。

**八、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次询价活动。

报价人参与询价时需提供如下资料：

1、法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其授权代理人（持授权书原件）

2、经办人身份证复印件

3、报价函

4、信誉承诺表

5、单位营业执照复印件

6、资质证明

7、业绩证明（合同复印件）

8、人员材料

9、询价文件要求的其它文件

**以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式三份，一正两副）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。**

**八、公告媒介、询价文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价文件。

**九、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

**十、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2023年 9 月 26日9：30（北京时间），递交地址：赣州市章贡区沙石镇赣州赣康高速公路有限责任公司管理中心三楼会议室。采购方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十一、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等。

**十二、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十三、联系方式**

采购方名称：赣州赣康高速公路有限责任公司

采购方地址：赣州市章贡区沙石镇赣州赣康高速公路有限责任公司管理中心

联系人：李先生

电 话：0797-8108366

**十四、监督部门及联系方式**

上级监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

本级监督部门：赣州赣康高速公路有限责任公司党群人事部

地 址：赣州市章贡区沙石镇赣州赣康高速公路有限责任公司管理中心

电 话：0797-8289879、0797-8282685

邮 政 编 码 ：341000

赣州赣康高速公路有限责任公司

2023年 9 月 20 日

**附件：发卡机参数**

* 具备客货车发卡、坏卡自动回收。
* 具备语音提示功能，支持语音合成。
* 具备按键求助、语音播报、声光报警等功能。
* 支持上下工位语音对讲、视频对讲，支持音视颊对讲功能。
* 伸缩面板发卡。
* 支持基于网络的传输控制协议。
* 适应卡片尺寸:长 85.5土0.2mm/宽54士0.2mm/厚5土0.2mm (CPC卡)。
* 通讯接口:以太网口。
* 工作电压:220N±15%，50Hz士2Hz。
* 功率:<150W(不包括加热、制冷部分);<1050W(包括加热部分);<65OW(包括制冷部分)。
* 显示屏尺寸: 21.5寸。
* 工作湿度:0一90%，工作温度:-40~55℃。MTBF:>10000小时，MTTR: <0.5小时。播放语音≥80db。
* 伸缩距离:≥140mm
* 单工位装卡时间:<15秒。
* 传动件寿命:100万次。
* 发卡速度:≤3秒。切换响应时间:≤2秒。新卡卡卡率:<0.003%
* 卡机总储卡容量:≧800张。
* 含设备切换器;
* 机箱防护:IP55。
* 防雷:电源及通讯接口都采用防雷设计，确保系统的稳定性和安全性。散热:含工业空调
* 采用良好的散热结构，确保在允许工作范围内稳定工作。
* 伸缩面板降级使用功能:有
* 产品需提供国家交通安全设施质量检验检测中心提供的检测报告。
* 拥有独立的车牌抓拍和车牌识别系统。
1. 车牌识别准确率：≧98%
2. 平均无故障时间：MTBF≧30000小时
* 符合全国联网收费要求、能与车道收费系统(中创收费系统)进行对接。
* 拥有独立的车型识别系统。

1、车型识别准确率：≧98%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能发卡机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 工控机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 读写器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 车型识别系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 软件调试 | 套 | 2 |  |  |  |
| c | 土建施工 | 项 | 2 |  |  |  |

2、轴数识别准确率：≧98%

1. 发卡成功率：≧99%

**第二章 评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、业绩、拟委任项目负责人等资格条件符合报价文件规定；

6、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《最终报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

**第三章**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改赣州赣康高速有限责任公司自动发卡机安装项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60天。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

 年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加询价行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：赣州高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《赣州赣康高速公路有限责任公司自动发卡机安装项目询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 5 | 报价人是否存在弄虚作假的行为 |  |

注：1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现询价人有权取消其中选资格，并没收其询价保证金。

### 3.询价人有权核查报价人在报价文件中提供的资料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决并没收其询价保证金；若在签订合同前发现第一成交候选人提供了虚假资料，询价人有权取消其中选资格并没收其询价保证金；若在合同实施期间发现中选人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时询价人有权将报价人上述弄虚作假行为上报相关主管部门,作为不良记录纳入相应市场信用信息管理系统。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：1、营业执照提供复印件，并加盖公章；2、资质证明材料，并加盖公章；3、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。