**寻全高速沿线增贴反光膜及增设交安设施**

**询价文件**

**（第二次）**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**二O二四年九月**

**寻全高速沿线增贴反光膜及增设交安设施**

**项目询价公告（第二次）**

## 一、询价条件

本次询价项目名称：寻全高速沿线增贴反光膜及增设交安设施。询价人：江西省寻全高速公路有限责任公司（以下简称“询价人”）。合同签订方为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。

项目概况：根据2024年度养护计划，为提升寻全高速夜间行驶反光效果，拟在沿线桥梁防眩板、中央开口栅上防眩板贴膜250平方米、4个收费站主线下匝道前100米、寻乌北互通匝道、安远互通匝道、虎山互通匝道立柱增贴反光膜93平方米。桥梁防撞墙中间附着式轮廓标3700个，桥梁防撞墙顶轮廓标（类似百米牌）2400个；增设标志牌（紧急停车带：非紧急禁停）83个。

## 二、询价内容及要求

1、询价内容：寻全高速沿线增贴反光膜及增设交安设施

2、 服务期限

2.1 施工期：自合同协议书签订之日起25天内提交给发包人，逾期违约金：1000元/天；

## 三、本次询价的控制价上限及要求

控制价上限：总价25.4万元，报价人的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被询价方拒绝。

本报价包含实施和完成设计成果所需的劳务、咨询、交通、管理、税金、利润等所有内容，询价方不再另行支付其他费用。

**四、询价保证金**

该项目询价保证金为人民币伍仟元整(￥5000.00元)。报价单位必须在报价文件的递交截止时间之前将询价保证金以现金或银行保函形式（现金形式或银行保函的原件，均应密封完好在一个单独的封套内，并在封套的封口处加盖报价人单位公章），在递交报价文件时一并递交给询价单位，逾期不予受理。

询价保证金必须按上述的时限、密封要求递交，否则其询价保证金无效，询价单位有权拒绝其报价文件。

询价保证金的核验及退还：在第二轮报价后，由询价单位核验并收取第二轮报价后确定的第一候选人的保证金，其余报价单位的保证金当场退还（如第一候选人的保证金不满足要求，则报价文件视为无效，保证金予以退还，再按候选人顺序收取并核验保证金，直至保证金满足要求）。中选单位的询价保证金在合同签订后一次性退还，如中选人拒绝签订合同，询价单位有权拒绝退还中选单位的询价保证金。

**五、履约担保**

1、在公示结束后14天内成交人应向合同签订人提交履约担保并签订合同，履约担保金额为10%签约合同价。

2、履约担保的形式：保函或现金保证金。

若采用银行保函，出具履约保证金的银行级别：成交人所在地的国有商业银行或股份制商业银行的支行及以上级别且具有相应担保能力；

若采用财务公司保函，财务公司应属于中国银行保险监管委员会批准的国有财务公司且经合同签订人认可；

若采用现金，成交人应从其基本账户以转账或电汇形式一次性转入合同签订人指定的银行账户内（退还时不计利息）。

3、在项目实施完成合同工作内容并经业主验收合格后28天内将履约担保退还成交人。

**六、费用的支付**

1、实际支付按验收合格的实际工程量进行结算支付。

2、第1期支付：工程完工并经询价人验收合格后后15天内，支付已完工程总价97％的合同款。

3、第2期支付：质保期两年，期满并经询价人复查无质量缺陷后15天内支付已完工程剩余合同款。

**七、投标人资格要求**

1、资质要求：独立法人、有效的营业执照、安全生产许可证、具备公路养护综合甲级资质（桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质）。

2、业绩要求：近三年内（合同签订时间为2021年8月1日至2024年8月1日）至少承接1个合同价不低于20万元的高速交安设施养护施工项目。

3、报价人拟委任的项目负责人应提供报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人近三个月内的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件（社保证明材料的社保缴纳单位名称需与报价人单位名称一致）。

4、各报价方之间不得存在以下情形：单位负责人为同一人；相互持股、控股、人员交叉任职、管理关系；一经查实则取消本次报价资格。

**八、报价文件组成**

请各报价人派专人携带身份证原件及报价文件，参加本次活动，报价文件包括：

（1）法人代表（持法人代表相关证明复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）报价函；

（4）信誉承诺表；

（5）单位营业执照复印件；

（6）资质证书复印件；

（7）询价文件要求的其它文件。

以上资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式两份）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准）。

**九、公告媒介、询价文件获取时间及方式：**有意向的报价人请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告查阅询价公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价询价文件。

**十、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字。

**十一、报价文件的递交及相关事宜：**

1、报价文件的递交截止时间：2024年9月10日15:00，递交地址：江西省赣州市安远县安远北收费站出口右侧江西省寻全高速公路有限责任公司办公楼三楼会议室。询价人将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十二、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价人数量；

2、报价人代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价人名称、报价等。

**十三、公示**

询价结束后3日内，在赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）和江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅询价公告上对候选人进行公示。

**十四、联系方式**

询价人名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

询价人地址：江西省赣州市安远县安远北收费站出口右侧江西省寻全高速公路有限责任公司

联系人：刘先生

电 话：18870117148

**十五、监督部门及联系方式**

监督部门：江西省寻全高速公路有限责任公司党群部

地 址：西省赣州市安远县安远北收费站出口右侧江西省寻全高速公路有限责任公司

电 话：0797-3735104

邮政编码：341000

江西省寻全高速公路有限责任公司

2024年9月4日

**第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价法。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、营业执照、业绩等资格条件符合报价文件规定；

6、拟投入人员符合报价文件规定；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。

（一）第一轮报价：询价人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《二次报价函》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，第二轮报价为最终报价，按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定第一候选人。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定第一候选人。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

**第三章**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日 至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《寻全高速沿线增贴反光膜及增设交安设施询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

报价人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

**注：1、本报价包含实施和完成项目所需的劳务、咨询、交通、安全、评审费、专家费、管理、保险、规费、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。**

**2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。**

**二 次 报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《寻全高速沿线增贴反光膜及增设交安设施询价文件》的所有内容及条款并就上述内容进行第二次报价，完成贵公司规定的所有工作内容。根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

报价人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

**注：1、本报价包含实施和完成项目所需的劳务、咨询、交通、安全、评审费、专家费、管理、保险、规费、税费、利润等所有费用，询价人不再另行支付其他费用。**

**2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。**

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寻全高速公路沿线增贴反光膜及增设交安设施工程量清单** | | | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 贴反光膜（桥梁防眩板、中央开口栅上防眩板）黄色膜 | 平方米 |  | 250.00 |  | 隔4米贴一块0.1m\*0.2m（四类反光膜） |
| 2 | 轮廓标 | 个 |  | 3700.00 |  | （桥梁防撞墙中间附着式）18cm\*4cm国标支架单面，加厚塑料支架+超强反光片。含旧轮廓标拆除。） |
| 3 | 轮廓标 | 个 |  | 2400.00 |  | （桥梁防撞顶上增设，类似百米牌，直径15cm圆形,有防眩板一侧不增设）白色1860个，黄色540个（间隔25m一个安装）。产品材质：镀锌板支架+高亮反光膜 |
| 4 | 贴立柱反光膜 | 平方米 |  | 53.00 |  | 4个收费站主线下匝道前100米加密8平方米，寻乌比互通匝道、安远互通匝道、虎山互通匝道每隔4米贴一块0.1\*0.2为45平方米（黄色白色膜各一半）（四类反光膜） |
| 5 | 0.6m\*1.2m铝板加膜 | 个 |  | 83.00 |  | 内容为非紧急禁停，黄底黑字，材质：：铝板带反光膜固定在已有的立柱上 |
| 2 | 安全生产费 | 项 |  | 1.00 |  | 按实际工程量清单的1.5%计取 |
| 3 | 交通维护费 | 项 |  | 1.00 |  | 按实际工程量清单的3%计取 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

### 其它资料

营业执照、资质证书及询价文件要求的其他文件等

注：1、营业执照、资质证书提供复印件，并加盖公章。